PPOŻ Manager · ppozmanager.pl
PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH
przegląd okresowy · próba ciśnieniowa węży co 5 lat
	Nr protokołu
 
	Data przeglądu
 
	Termin następnego przeglądu
 


	Wykonawca
nazwa, NIP, adres, tel.
	Klient
nazwa, NIP, adres


	Obiekt / lokalizacja
nazwa, adres, kondygnacja / strefa


	Technik wykonujący
imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja
	Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko


	Liczba hydrantów i zaworów w obiekcie
 
	Przyrząd pomiarowy
typ, nr, data ważności świadectwa wzorcowania


	Próba ciśnieniowa węży w tym roku
tak / nie
	Stan pracy pompy pożarowej / hydroforu
 


■ Wykaz hydrantów wewnętrznych
	LP
	NR HYDRANTU
	LOKALIZACJA
	TYP
	WĄŻ — TYP / ŚR. / DŁ.
	NR WĘŻA
	CIŚNIENIE [MPA]
	WYDAJN. [DM³/S]
	PRÓBA WĘŻA — DATA / WYNIK
	OCENA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


■ Przegląd roczny — zakres czynności
	1. Oznakowanie miejsca hydrantu i dostępność dojścia
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	2. Szafka — kompletność, zamknięcie, brak przeszkód, czytelność instrukcji
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	3. Mocowanie szafki i zwijadła (hydrant 25/33) do ściany
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	4. Całkowite rozwinięcie węża na pełną długość
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	5. Oględziny węża — pęknięcia, przetarcia, stan połączeń i uszczelek
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	6. Prądownica — kompletność, drożność, płynność zmiany strumienia
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	7. Stan zaworu odcinającego — otwarcie, zamknięcie, brak przecieków
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	8. Pomiar ciśnienia na zaworze odcinającym przy poborze wody
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	9. Pomiar wydajności na wylocie prądownicy
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	10. Porównanie wyników z wartościami minimalnymi dla typu hydrantu
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	11. Pomiar na hydrancie najniekorzystniej położonym
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	12. Ułożenie węża wg DTR, zamknięcie szafki, kontrolka przeglądu
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d


■ Próba ciśnieniowa węży (raz na 5 lat)
	1. Kwalifikacja węża do próby wg daty poprzedniej próby / produkcji
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	2. Próba na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z PN-EN 671-3
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	3. Oznaczenie węża datą wykonanej próby i wynikiem
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	4. Wycofanie z użytku węży, które nie przeszły próby
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d


■ Wynik przeglądu
	Wynik ogólny
sprawne / niesprawne / częściowo
	Liczba hydrantów sprawnych
 
	Liczba usterek
 


■ Usterki, zalecenia i uwagi
 
 
 
	
Technik wykonujący przegląd
imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja
	
Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko


Podstawa: § 3 ust. 2–3 rozp. MSWiA z 7.06.2010 — przegląd nie rzadziej niż raz w roku · § 3 ust. 4 rozp. MSWiA z 7.06.2010 — próba ciśnieniowa węży raz na 5 lat · PN-EN 671-3
Wzór: ppozmanager.pl	Strona  z 
