PPOŻ Manager · ppozmanager.pl
PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH
przegląd okresowy · wydajność i ciśnienie
	Nr protokołu
 
	Data przeglądu
 
	Termin następnego przeglądu
 


	Wykonawca
nazwa, NIP, adres, tel.
	Klient
nazwa, NIP, adres


	Obiekt / lokalizacja
nazwa, adres, kondygnacja / strefa


	Technik wykonujący
imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja
	Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko


	Właściciel sieci wodociągowej przeciwpożarowej
nazwa, NIP — może być inny podmiot niż klient


	Oznaczenie odcinka sieci
 
	Średnica przewodu zasilającego
 
	Przyrząd pomiarowy
typ, nr, data wzorcowania


	Warunki pogodowe / temperatura
 


■ Wykaz hydrantów zewnętrznych
	LP
	NR HYDRANTU
	LOKALIZACJA
	TYP
	DN
	CIŚN. STAT. [MPA]
	CIŚN. PRZY POBORZE [MPA]
	WYDAJN. [DM³/S]
	ODWODNIENIE
	OCENA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


■ Zakres czynności kontrolnych
	1. Oznakowanie miejsca hydrantu i czytelność tabliczki orientacyjnej
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	2. Dostępność — brak zastawienia, zarośnięcia, zasypania
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	3. Odległości od krawędzi jezdni i ściany budynku wg § 10 ust. 6
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	4. Oględziny korpusu — korozja, uszkodzenia, kompletność pokrywy
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	5. Stan i drożność skrzynki ulicznej (hydrant podziemny)
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	6. Nasady tłoczne — gwint / krzywki, uszczelki, pokrywy
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	7. Działanie zaworu głównego — pełne otwarcie i zamknięcie kluczem
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	8. Pomiar ciśnienia statycznego
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	9. Pomiar ciśnienia i wydajności podczas poboru wody
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	10. Porównanie wyników z wymaganą wydajnością dla danego DN
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	11. Działanie odwodnienia po zamknięciu zaworu
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	12. Szczelność po zamknięciu — brak wycieku z korpusu i nasad
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	13. Odcięcie hydrantu od sieci i pozycja otwarta w eksploatacji
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	14. Konserwacja — smarowanie, uszczelki, oczyszczenie skrzynki
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	15. Uporządkowanie miejsca i zamknięcie hydrantu
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	16. Oznaczenie przeglądu i wpis do ewidencji sieci
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d


■ Wynik przeglądu
	Wynik ogólny
sprawny / niesprawny / wyłączony
	Liczba hydrantów sprawnych
 
	Liczba hydrantów do naprawy
 


■ Usterki, zalecenia i uwagi
 
 
 
	
Technik wykonujący przegląd
imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja
	
Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko
	
Przedstawiciel właściciela sieci wodociągowej ppoż.
imię i nazwisko, stanowisko


Podstawa: § 10 ust. 13 rozp. MSWiA z 24.07.2009 (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) · § 10 ust. 8 rozp. MSWiA z 24.07.2009 — wydajność nominalna hydrantów · Art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej
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