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PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU DRZWI I BRAM PRZECIWPOŻAROWYCH
zamknięcia ze sterowaniem i bez — przegląd okresowy
	Nr protokołu
 
	Data przeglądu
 
	Termin następnego przeglądu
 


	Wykonawca
nazwa, NIP, adres, tel.
	Klient
nazwa, NIP, adres


	Obiekt / lokalizacja
nazwa, adres, kondygnacja / strefa


	Technik wykonujący
imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja
	Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko


	Liczba zamknięć w przeglądzie
 
	Podział zamknięć
ze sterowaniem / bez sterowania
	Sprzężenie z SSP
tak / nie, nr centrali


	Producent i typ samozamykaczy
 


■ Wykaz drzwi, bram i innych zamknięć przeciwpożarowych
	LP
	NR / OZNACZENIE
	LOKALIZACJA I STREFA
	TYP / KLASA ODPORNOŚCI
	PRODUCENT / NR WYROBU
	SAMOZAMYKACZ / TRZYMACZ
	WYNIK PRÓBY ZAMKNIĘCIA
	OCENA

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


■ Zakres czynności kontrolnych
	1. Tabliczka znamionowa — producent, typ, klasa odporności, nr wyrobu
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	2. Klasa zamknięcia zgodna z wymaganiem dla ściany oddzielenia
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	3. Oznakowanie drzwi przeciwpożarowych znakiem zgodnym z Polską Normą
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	4. Oględziny skrzydła i ościeżnicy — odkształcenia, przewiercenia
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	5. Uszczelki pęczniejące i dymoszczelne na całym obwodzie
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	6. Luzy obwodowe i progowe względem DTR
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	7. Stan zawiasów — kompletność, dokręcenie, brak luzów, smarowanie
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	8. Działanie zamka i klamki — zapadka i wkładka
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	9. Próba pełnego samoczynnego zamknięcia z każdej pozycji otwarcia
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	10. Regulacja samozamykacza — siła, prędkość, dociąg końcowy
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	11. Regulator kolejności zamykania (drzwi dwuskrzydłowe)
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	12. Trzymacze elektromagnetyczne — przytrzymanie i zwolnienie po sygnale
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	13. Próba zadziałania sterowania z centrali SSP i powrót do dozoru
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	14. Brak przeszkód blokujących zamknięcie (kliny, meble, przewody)
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	15. Możliwość otwarcia od strony ewakuacji bez klucza
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	16. Oznaczenie przeglądu i wpis do ewidencji
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d


■ Wynik przeglądu
	Wynik ogólny
sprawne / niesprawne / wyłączone z eksploatacji
	Liczba zamknięć sprawnych
 
	Liczba usterek
 


■ Usterki, zalecenia i uwagi
 
 
 
 
	
Konserwator / serwisant zamknięć przeciwpożarowych
imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja
	
Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko
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