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PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
konserwacja centrali, wzmacniaczy i głośników (DSO)
	Nr protokołu
 
	Data przeglądu
 
	Termin następnego przeglądu
 


	Wykonawca
nazwa, NIP, adres, tel.
	Klient
nazwa, NIP, adres


	Obiekt / lokalizacja
nazwa, adres, kondygnacja / strefa


	Technik wykonujący
imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja
	Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko


	Producent, typ i nr centrali DSO
 
	Liczba stref nagłośnieniowych / linii / głośników
 


	Sprzężenie z SSP
nr centrali
	Przyrząd pomiarowy
typ, nr, data wzorcowania
	Wymagany wskaźnik zrozumiałości mowy
 


■ Wykaz stref nagłośnieniowych
	LP
	NR STREFY
	NAZWA STREFY / LOKALIZACJA
	LINIA GŁOŚN.
	GŁOŚNIKI
	POZIOM [DB]
	ZROZUMIAŁOŚĆ
	TEST KOM.
	OCENA

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


■ Zakres czynności konserwacyjnych
	1. Odczyt stanu centrali i rejestru zdarzeń, analiza uszkodzeń
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	2. Powiadomienie użytkownika i służb o testach głosowych
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	3. Stan zasilania podstawowego i rezerwowego, próba na akumulatorach
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	4. Wzmacniacze główne i rezerwowe — automatyczne przełączenie
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	5. Nadzór linii głośnikowych — symulacja przerwy i zwarcia
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	6. Test odtworzenia komunikatów ewakuacyjnych w każdej strefie
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	7. Priorytety i poprawność kolejkowania komunikatów
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	8. Test konsoli strażaka — mikrofon, przyciski stref, słyszalność
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	9. Sterowanie z centrali SSP — automatyczny scenariusz w strefach
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	10. Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego w strefach reprezentatywnych
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	11. Pomiar lub ocena zrozumiałości mowy w punktach z dokumentacji
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	12. Oględziny głośników — mocowanie, uszkodzenia, zasłonięcie
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	13. Podział na strefy nagłośnieniowe zgodny ze scenariuszem pożarowym
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	14. Kompletność dokumentacji — scenariusz, treści komunikatów, matryca
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	15. Przywrócenie systemu do stanu dozoru, weryfikacja braku zgłoszeń
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	16. Wpis do książki eksploatacji systemu
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d


■ Wynik przeglądu
	Wynik ogólny
sprawny / sprawny z uwagami / niesprawny
	Liczba stref zgodnych z wymaganiami
 
	Liczba usterek
 


■ Usterki, zalecenia i uwagi
 
 
 
	
Konserwator DSO
imię i nazwisko, autoryzacja producenta centrali
	
Przedstawiciel użytkownika
imię i nazwisko, stanowisko
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