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PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU INSTALACJI ODDYMIANIA
klapy dymowe, kurtyny, centrale sterujące
	Nr protokołu
 
	Data przeglądu
 
	Termin następnego przeglądu
 


	Wykonawca
nazwa, NIP, adres, tel.
	Klient
nazwa, NIP, adres


	Obiekt / lokalizacja
nazwa, adres, kondygnacja / strefa


	Technik wykonujący
imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja
	Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko


	Typ systemu
grawitacyjny / mechaniczny / mieszany
	Producent, typ i nr centrali oddymiania
 


	Liczba klap / okien / kurtyn / wentylatorów i przycisków
 
	Źródło napowietrzania
 


	Sprzężenie z SSP
nr centrali


■ Wykaz urządzeń instalacji oddymiania
	LP
	NR URZ.
	LOKALIZACJA / STREFA
	TYP
	PRODUCENT
	SIŁOWNIK
	CZAS [S]
	KĄT OTW.
	OCENA
	UWAGI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


■ Zakres czynności kontrolnych
	1. Odczyt stanu centrali — zasilanie, uszkodzenia, alarmy, wyłączenia
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	2. Stan zasilania podstawowego i akumulatorów, próba bez sieci
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	3. Przyciski oddymiania — dostępność, oznakowanie, sygnalizacja
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	4. Czujki dymu wyzwalające oddymianie i ich zadziałanie
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	5. Uruchomienie oddymiania przyciskiem — pomiar czasu i kąta otwarcia
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	6. Siłowniki i naboje CO₂ (wyzwalacze pneumatyczne) — blokady, szczelność
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	7. Napowietrzanie — działanie i niezależność od funkcji oddymiania
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	8. Kurtyny dymowe — pełne rozwinięcie, stan tkaniny i prowadnic
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	9. Wentylatory oddymiające — uruchomienie, kierunek obrotów, drgania
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	10. Sterowanie z centrali SSP i realizacja scenariusza dla strefy
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	11. Szczelność zamknięcia urządzeń, oględziny elementów zewnętrznych
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	12. Przywrócenie stanu dozoru, wpis do książki eksploatacji
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d


■ Wynik przeglądu
	Wynik ogólny
sprawny / sprawny z uwagami / niesprawny
	Liczba urządzeń sprawnych
 
	Liczba usterek
 


■ Usterki, zalecenia i uwagi
 
 
 
	
Konserwator systemu oddymiania
imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja
	
Przedstawiciel użytkownika / zarządcy
imię i nazwisko, stanowisko
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