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PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
konserwacja centrali, czujek, ROP i sterowań (SSP)
	Nr protokołu
 
	Data przeglądu
 
	Termin następnego przeglądu
 


	Wykonawca
nazwa, NIP, adres, tel.
	Klient
nazwa, NIP, adres


	Obiekt / lokalizacja
nazwa, adres, kondygnacja / strefa


	Technik wykonujący
imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja
	Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko


	Rodzaj przeglądu
kwartalny / roczny / po awarii
	Producent, typ i nr centrali
 


	Liczba pętli / linii i elementów
czujki, ROP, sygnalizatory, moduły
	Monitoring do ARC
tak / nie, operator
	Nr książki eksploatacji systemu
 


■ Wykaz elementów systemu
	LP
	ADRES
	TYP ELEMENTU
	STREFA
	LOKALIZACJA
	TEST
	WSKAZ.
	ZABRUDZENIE
	OCENA
	UWAGI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


■ Zakres czynności konserwacyjnych
	1. Odczyt stanu centrali — alarmy, uszkodzenia, wyłączenia stref
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	2. Analiza książki eksploatacji i zdarzeń od ostatniego przeglądu
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	3. Powiadomienie ARC i użytkownika, przełączenie w tryb testowy
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	4. Stan zasilania podstawowego i rezerwowego — napięcia, akumulatory
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	5. Sygnalizacja optyczna i akustyczna centrali, czytelność wyświetlacza
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	6. Test zadziałania czujek — wszystkie (roczny) / wyrywkowo (kwartalny)
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	7. Test ręcznych ostrzegaczy pożarowych i ich dostępność / oznakowanie
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	8. Poziom zabrudzenia / kompensacji czujek — czyszczenie lub wymiana
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	9. Opisy stref i lokalizacji elementów zgodne ze stanem faktycznym
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	10. Test sygnalizatorów akustycznych i optycznych — słyszalność, widoczność
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	11. Test transmisji alarmu i uszkodzenia do ARC, potwierdzenie odbioru
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	12. Test sterowań — trzymacze, oddymianie, wentylacja, dźwigi, DSO
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	13. Sprawdzenie linii dozorowych — uszkodzenia, zwarcia, rezystancja
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	14. Kompletność dokumentacji — matryca sterowań, scenariusz pożarowy
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	15. Przywrócenie systemu do stanu dozoru, brak zgłoszeń
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	16. Wpis do książki eksploatacji, powiadomienie ARC o zakończeniu
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d


■ Wynik przeglądu
	Wynik ogólny
sprawny / sprawny z uwagami / niesprawny
	Liczba elementów przetestowanych / zainstalowanych
 
	Liczba elementów niesprawnych
 


■ Usterki, zalecenia i uwagi
 
 
 
	
Konserwator systemu
imię i nazwisko, uprawnienia / autoryzacja producenta
	
Przedstawiciel użytkownika
imię i nazwisko, stanowisko
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